Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 9 апреля 2025 г. N 183 "Об утверждении видов средств предупреждения и тушения лесных пожаров, нормативов обеспеченности данными средствами лиц, использующих леса, норм наличия средств предупреждения и тушения лесных пожаров при использовании лесов"

	ГАРАНТ:
 См. сравнительный анализ Перечня средств предупреждения и тушения лесных пожаров 2014 и 2025 гг.	
В соответствии с частью 11 статьи 53.1 Лесного кодекса Российской Федерации, подпунктом 5.2.140 пункта 5 Положения о Министерстве природных ресурсов и экологии Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2015 г. N 1219, приказываю:
1. Утвердить:
виды средств предупреждения и тушения лесных пожаров согласно приложению N 1 к настоящему приказу;
нормативы обеспеченности средствами предупреждения и тушения лесных пожаров лиц, использующих леса, согласно приложению N 2 к настоящему приказу;
нормы наличия средств предупреждения и тушения лесных пожаров при использовании лесов согласно приложению N 3 к настоящему приказу.
2. Признать утратившими силу:
приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 28 марта 2014 г. N 161 "Об утверждении видов средств предупреждения и тушения лесных пожаров, нормативов обеспеченности данными средствами лиц, использующих леса, норм наличия средств предупреждения и тушения лесных пожаров при использовании лесов" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 5 августа 2014 г., регистрационный N 33456);
приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 15 июля 2015 г. N 321 "О внесении изменений в приказ Минприроды России от 28 марта 2014 г. N 161 "Об утверждении видов средств предупреждения и тушения лесных пожаров, нормативов обеспеченности данными средствами лиц, использующих леса, норм наличия средств предупреждения и тушения лесных пожаров при использовании лесов" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 22 октября 2015 г., регистрационный N 39417);
приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 10 ноября 2017 г. N 598 "О внесении изменения в Приложение 2 к приказу Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 28 марта 2014 г. N 161 "Об утверждении видов средств предупреждения и тушения лесных пожаров, нормативов обеспеченности данными средствами лиц, использующих леса, норм наличия средств предупреждения и тушения лесных пожаров при использовании лесов" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 18 января 2018 г., регистрационный N 49679);
приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 16 мая 2018 г. N 202 "О внесении изменения в Приложение 2 к приказу Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 28 марта 2014 г. N 161 "Об утверждении видов средств предупреждения и тушения лесных пожаров, нормативов обеспеченности данными средствами лиц, использующих леса, норм наличия средств предупреждения и тушения лесных пожаров при использовании лесов" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 5 июня 2018 г., регистрационный N 51288).
3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 сентября 2025 г. и действует до 1 сентября 2031 г.

Исполняющий обязанности Министра
природных ресурсов и экологии
Российской Федерации	К.А. Цыганов	

Зарегистрировано в Минюсте России 7 мая 2025 г.
Регистрационный N 82095

Приложение N 1
к приказу Минприроды России
от 09.04.2025 N 183

Виды средств предупреждения и тушения лесных пожаров

Виды средств предупреждения и тушения лесных пожаров	Наименования средств предупреждения и тушения лесных пожаров	
Мобильные средства пожаротушения	Пожарные автомобили (в том числе пожарные автоцистерны, пожарные насосные станции, лесопатрульные, малые лесопатрульные комплексы или легковые автомобили повышенной проходимости с комплектом пожарно-технического вооружения (за исключением спасательного оборудования), пожарные самолеты и вертолеты, пожарные поезда, пожарные суда (катера), пожарные мотопомпы (переносные, прицепные), приспособленные технические средства (тягачи, прицепы и тракторы)	
Пожарное оборудование	Съемные цистерны или емкости (в том числе резиновые) для воды, напорно-всасывающие и напорные пожарные рукава, стволы пожарные ручные (торфяные), стволы пожарные лафетные комбинированные, переходные соединительные головки, разветвления и другие для обеспечения подачи воды, навесные и эжекторные насосы	
Пожарный инструмент	Бензопилы, воздуходувки, ранцевые лесные опрыскиватели (ранцы противопожарные), лопаты, топоры и мотыги, почвообрабатывающие орудия (навесные лесные и лесопожарные плуги, канавокопатели, мотоблоки), универсальные топоры - мотыги (пуласки), грабли, пилы поперечные, емкости для доставки воды объемом 10-15 литров	
Системы связи и оповещения	Электромегафоны, громкоговорящие установки (звуковещательные станции), радиостанции, комплекс подвижного объекта (бортовой авиационный, наземный), телефоны стационарной, сотовой и спутниковой связи, навигаторы	
Средства индивидуальной защиты лиц, участвующих в мероприятиях по тушению и недопущению распространения лесных пожаров	Защитные каски, защитные очки, средства защиты органов дыхания и зрения, накидки из огнеупорной ткани, противоэнцефалитные костюмы, брезентовые рукавицы, сапоги кирзовые (ботинки), аптечки первой помощи, индивидуальные перевязочные пакеты, средства гигиены	
Огнетушащие вещества	Смачиватели и пенообразователи, вода	
Дополнительные	Автомобили бортовые повышенной проходимости или вездеходы, бульдозеры (болотоходы, экскаваторы), легковые автомобили повышенной проходимости с комплектом пожарно-технического вооружения, зажигательные аппараты, взрывчатые вещества со средствами инициирования, патроны для искусственного вызывания осадков, бидоны или канистры для питьевой воды	

Приложение N 2
к приказу Минприроды России
от 09.04.2025 N 183

Нормативы обеспеченности средствами предупреждения и тушения лесных пожаров лиц, использующих леса

Таблица 1

Виды и наименования средств предупреждения и тушения лесных пожаров	Единицы измерения	Заготовка древесины в многолесных субъектах Российской Федерации (площадь земель лесного фонда свыше 30 % от общей площади субъекта Российской Федерации)	
		До 10 тыс. га
арендованной площади	От 10 до 50 тыс. га
арендованной площади	От 50 до 100 тыс. га арендованной площади	От 100 до 500 тыс. га на каждые 100 тыс. га арендованной площади	
				На участках с преобладанием лиственных насаждений
(в общем составе пород более 50%)	На участках с преобладанием хвойных насаждений
(в общем составе пород более 50 %)	На участках с преобладанием лиственных насаждений
(в общем составе пород более 50 %)	На участках с преобладанием хвойных насаждений
(в общем составе пород более 50 %)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Мобильные средства пожаротушения:								
Малый лесопатрульный комплекс или легковой автомобиль повышенной проходимости с комплектом пожарно-технического вооружения
(за исключением спасательного оборудования)	штук	1	1	1	2	2	2	
Пожарная мотопомпа с подачей от 100 до 800 л/мин., укомплектованная пожарно-техническим вооружением
(в соответствии с руководством по эксплуатации (паспортом) на пожарную мотопомпу)	штук	1	2	2	3	1	2	
Тракторы с плугом или иным почвообрабатывающим орудием	штук	1	2	2	3	1	2	
Катера речные, грузоподъемностью не менее 2 тонн (для районов, где имеются водные пути, всего не более трех)	штук	-	-	-	1	-	1	
Пожарное оборудование:								
Съемные цистерны, резиновые емкости для воды объемом 1000-1500 л	штук	-	1	1	2	1	2	
Комплект напорных пожарных рукавов
(с характеристиками, предусмотренными документацией на мотопомпу)	погонный метр	100	200	200	300	100	200	
Торфяные стволы
(в случае наличия на лесных участках залежей торфа)	комплект	-	2	2	3	2	3	
Пожарный инструмент:								
Воздуходувки	штук	1	2	3	5	3	6	
Бензопилы	штук	2	2	3	5	5	6	
Ранцевые лесные опрыскиватели (ранцы противопожарные)	штук	5	7	10	15	15	18	
Топоры	штук	1	3	5	5	5	5	
Лопаты	штук	5	10	20	30	20	30	
Емкость для доставки воды объемом 10-15 л	штук	1	2	2	5	2	2	
Системы связи и оповещения:								
Электромегафоны	штук	1	1	1	2	1	1	
Радиостанции носимые, возимые ультракоротковолнового (УКВ) и коротковолнового (КВ) диапазона (при отсутствии устойчивой сотовой связи)	штук	-	2	2	2	2	2	
Средства индивидуальной защиты лиц, участвующих в мероприятиях по тушению и недопущению распространения лесных пожаров:			
Защитные каски, защитные очки, средства защиты органов дыхания и зрения, накидки из огнеупорной ткани, противоэнцефалитные костюмы, сапоги кирзовые (ботинки), брезентовые рукавицы	комплект	по числу лиц, участвующих в мероприятиях по тушению и недопущению распространения лесных пожаров	
Аптечка первой помощи	штук	по 1 на каждые 5 человек, участвующих в мероприятиях по тушению и недопущению распространения лесных пожаров	
Индивидуальные перевязочные пакеты	штук	по числу лиц, участвующих в мероприятиях по тушению и недопущению распространения лесных пожаров	
Огнетушащие вещества:								
Смачиватели, пенообразователи	кг	5	7	10	20	10	20	
Дополнительные:								
Зажигательные аппараты	штук	1	2	3	5	2	5	
Бидоны или канистры для питьевой воды	штук	1	2	3	5	3	5	
Бортовой автомобиль повышенной проходимости или вездеход	штук	-	1	1	1	1	2	
Бульдозеры мощностью свыше 100 лошадиных сил	штук	-	-	1	2	-	1	
При аренде участка от 500 тыс. га данные нормативы уменьшаются в два раза. В случае обеспеченности лица, использующего леса для заготовки древесины площадью от 100 тыс. га, трейлерами в количестве не менее 1 единицы на каждые 200 тыс. га нормы наличия пожарной техники рассчитываются с использованием следующих понижающих коэффициентов при суммарной арендованной площади (общей площади всех лесных участков, арендованных лицом, использующим леса для заготовки древесины, расположенных на территории одного субъекта Российской Федерации):
0,9 - от 200 тыс. га до 400 тыс. га;
0,8 - от 400 тыс. га до 700 тыс. га;
0,7 - от 700 тыс. га до 1000 тыс. га;
0,6 - от 1000 тыс. га до 1500 тыс. га;
0,5 - от 1500 тыс. га и более.	

Таблица 2

Виды и наименования средств предупреждения и тушения лесных пожаров	Единицы измерения	Заготовка древесины в малолесных субъектах Российской Федерации (площадь земель лесного фонда ниже 30 % от общей площади субъекта Российской Федерации)	
		До 10 тыс. га арендованной площади	От 10 до 50 тыс. га арендованной площади	От 50 до 100 тыс. га арендованной площади	От 100 до 500 тыс. га, на каждые 100 тыс. га арендованной площади	
				На участках с преобладанием лиственных насаждений
(в общем составе пород более 50 %)	На участках с преобладанием хвойных насаждений
(в общем составе пород более 50 %)	На участках с преобладанием лиственных насаждений
(в общем составе пород более 50 %)	На участках с преобладанием хвойных насаждений
(в общем составе пород более 50 %)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Мобильные средства пожаротушения:								
Малый лесопатрульный комплекс или легковой автомобиль повышенной проходимости с комплектом пожарно-технического вооружения (за исключением спасательного оборудования)	штук	1	1	2	3	2	3	
Пожарная мотопомпа с подачей от 100 до 800 л/мин., укомплектованная пожарно-техническим вооружением (в соответствии с руководством по эксплуатации (паспортом) на пожарную мотопомпу):	штук	1	2	2	3	2	4	
Тракторы с плугом или иным почвообрабатывающим орудием	штук	2	3	2	3	2	4	
Катера речные, грузоподъемностью не менее 2 тонн (для районов, где имеются водные пути, всего не более трех)	штук	-	-	-	-	-	1	
Пожарное оборудование:								
Съемные цистерны, резиновые емкости для воды объемом 1000-1500 л	штук	-	1	1	2	2	3	
Комплект напорных пожарных рукавов
(с характеристиками, предусмотренными документацией на мотопомпу)	погонный метр	100	200	300	400	200	400	
Торфяные стволы (в случае наличия на лесных участках залежей торф)	комплект	-	3	4	5	3	6	
Пожарный инструмент:								
Воздуходувки	штук	2	3	4	6	5	6	
Бензопилы	штук	2	2	3	5	4	6	
Ранцевые лесные опрыскиватели (ранцы противопожарные)	штук	7	9	10	20	15	20	
Топоры	штук	1	3	5	7	7	8	
Лопаты	штук	5	10	20	30	20	30	
Емкость для доставки воды объемом 10-15 л	штук	1	2	2	5	5	7	
Системы связи и оповещения:								
Электромегафоны	штук	1	2	1	2	1	1	
Радиостанции носимые, возимые ультракоротковолнового (УКВ) и коротковолнового (КВ) диапазона (при отсутствии устойчивой сотовой связи)	штук	-	2	2	2	2	2	
Средства индивидуальной защиты лиц, участвующих в мероприятиях по тушению и недопущению распространения лесных пожаров:			
Защитные каски, защитные очки, средства защиты органов дыхания и зрения, накидки из огнеупорной ткани, противоэнцефалитные костюмы, сапоги кирзовые (ботинки), брезентовые рукавицы	комплект	по числу лиц, участвующих в мероприятиях по тушению и недопущению распространения лесных пожаров	
Аптечка первой помощи	штук	по 1 на каждые 5 человек, участвующих в мероприятиях по тушению и недопущению распространения лесных пожаров	
Индивидуальные перевязочные пакеты	штук	по числу лиц, участвующих в мероприятиях по тушению и недопущению распространения лесных пожаров	
Огнетушащие вещества:								
Смачиватели, пенообразователи	кг	10	12	15	25	35	45	
Дополнительные:								
Зажигательные аппараты	штук	2	3	4	6	5	8	
Бидоны или канистры для питьевой воды	штук	1	2	3	5	5	7	
Бортовой автомобиль повышенной проходимости или вездеход	штук	-	1	1	2	2	3	
Бульдозеры мощностью свыше 100 лошадиных сил	штук	-	-	-	1	1	2	
При аренде участка от 500 тыс. га данные нормативы уменьшаются в два раза. В случае обеспеченности лица, использующего леса для заготовки древесины площадью от 100 тыс. га, трейлерами в количестве не менее 1 единицы на каждые 200 тыс. га нормы наличия пожарной техники рассчитываются с использованием следующих понижающих коэффициентов при суммарной арендованной площади (общей площади всех лесных участков, арендованных лицом, использующим леса для заготовки древесины, расположенных на территории одного субъекта Российской Федерации):
0,9 - от 200 тыс. га до 400 тыс. га;
0,8 - от 400 тыс. га до 700 тыс. га;
0,7 - от 700 тыс. га до 1000 тыс. га;
0,6 - от 1000 тыс. га до 1500 тыс. га;
0,5 - от 1500 тыс. га и более.	

Таблица 3

Виды и наименования средств предупреждения и тушения лесных пожаров	Виды использования лесов	
	Единицы измерения	Заготовка живицы	Заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов	Заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений, на каждые 10 работающих человек	Осуществление видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства	Ведение сельского хозяйства, осуществление рыболовства, за исключением любительского рыболовства	
						кроме северного оленеводства	северное оленеводство	
		До 500 га арендованной площади	На каждые последующие 500 га арендованной площади (при арендованной площади от 500 га)	До 30 тыс. га арендованной площади	На каждые последующие 30 тыс. га
(при арендованной площади от 30 тыс. га)		До 200 тыс. га арендованного лесного участка	На каждые последующие 200 тыс. га арендованного лесного участка (при арендованной площади от 200 тыс. га)	До 200 га арендованного лесного участка	От 200 до 1000 га арендованного лесного участка	От 1000 га арендованного лесного участка (на каждые последующие 100 тыс. га)	До 50 тыс. га арендованного лесного участка	На каждые последующие 50 тыс. га арендованного лесного участка (на участки от 50 тыс. га)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Мобильные средства пожаротушения:														
Малый лесопатрульный комплекс или легковой автомобиль повышенной проходимости с комплектом пожарно-технического вооружения (за исключением спасательного оборудования)	штук	1	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	
Пожарная мотопомпа с подачей от 100 до 800 л/мин, укомплектованная пожарно-техническим вооружением (в соответствии с руководством по эксплуатации (паспортом) на пожарную мотопомпу)	штук	1	1	1	1	-	-	1	-	1	2	-	1	
Тракторы с плугом или иным почвообрабатывающим орудием	штук	-	1	-	1	-	-	1	-	1	2	-	1	
Пожарное оборудование:														
Съемные цистерны, резиновые емкости для воды объемом 1000-1500 л	штук	-	1	-	1	-	-	1	-	1	1	-	1	
Комплект напорных пожарных рукавов (с характеристиками, предусмотренными документацией на мотопомпу)	погонный метр	20	40	20	40	-	-	20	-	20	200	-	20	
Торфяные стволы (в случае наличия на лесных участках залежей торфа)	комплект	-	2	1	2	-	-	1	-	1	2	-	1	
Зажигательные аппараты	штук	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
Пожарный инструмент:														
Воздуходувки	штук	1	2	1	2	1	-	1	-	1	2	-	1	
Бензопилы	штук	2	4	2	2	1	1	1	1	1	2	1	1	
Ранцевые лесные опрыскиватели (ранцы противопожарные)	штук	5	7	5	7	10	5	5	5	5	7	5	5	
Топоры	штук	3	5	3	5	3	3	5	3	5	5	3	5	
Емкость для доставки воды объемом 10-15 л	штук	2	3	31	3	3	3	5	3	5	5	3	5	
Системы связи и оповещения:														
Электромегафоны	штук	1	1	1	1	-	-	1	-	1	1	-	1	
Радиостанции носимые, возимые ультракоротковолнового и коротковолнового диапазона (при отсутствии устойчивой сотовой связи)	штук	-	2	-	2	-	-	2	-	-	2	-	-	
Средства индивидуальной защиты лиц, участвующих в мероприятиях по тушению и недопущению распространения лесных пожаров:			
Защитные каски, защитные очки, средства защиты органов дыхания и зрения, накидки из огнеупорной ткани, противоэнцефалитные костюмы, сапоги кирзовые (ботинки), брезентовые рукавицы	комплект	по числу лиц, участвующих в мероприятиях по тушению и недопущению распространения лесных пожаров	
Аптечка первой помощи	штук	по 1 на каждые 5 человек, участвующих в мероприятиях по тушению и недопущению распространения лесных пожаров	
Индивидуальные перевязочные пакеты	штук	по числу лиц, участвующих в мероприятиях по тушению и недопущению распространения лесных пожаров	
Огнетушащие вещества:														
Смачиватели, пенообразователи	кг	20	30	1	20	0	0	10	0	10	10	0	10	
Дополнительные:														
Зажигательные аппараты	штук	-	1	-	1	-	-	-	-	-	2	-	-	
Бидоны или канистры для питьевой воды	штук	1	3	1	3	3	1	3	1	3	3	1	3	
Бортовой автомобиль повышенной проходимости или вездеход	штук	-	1	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	

Таблица 4

Виды и наименования средств предупреждения и тушения лесных пожаров	Виды использования лесов	
	Единицы измерения	Осуществление научно-исследовательской и образовательной деятельности	Осуществление рекреационной деятельности	Создание лесных плантаций и их эксплуатация, на 1 селекционно-семеноводческий объект
(или плантацию)
	Выращивание лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, лекарственных растений, создание лесных питомников и их эксплуатация
	Осуществление геологического изучения недр, осуществление изыскательской деятельности	Осуществление разведки и добычи полезных ископаемых (песок, глина, гравий и другие твердые полезные ископаемые), на 1 арендованный лесной участок	
		До 500
га арендованной площади	От 500 до 3500 га, а свыше -
на каждые последующие 3000 га арендованной площади	До 10 га арендованной площади и переданных для использования земель	От 10 до 100 га арендованной площади и переданных для использования земель	На каждые последующие 100 га арендованной площади и переданных для использования земель			До 500 га арендованной площади	На каждые
последующие
500 га арендованной площади	До 500 га арендованной
площади	На каждые последующие 500 га арендованной площади от 500 га	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Мобильные средства пожаротушения:													
Малый лесопатрульный комплекс или легковой автомобиль повышенной проходимости с комплектом пожарно-технического вооружения
(за исключением спасательного оборудования; для районов со слаборазвитой сетью дорог и наличием развитых водных путей допустима замена на пожарные суда (катера, моторные лодки) с комплектом пожарно-технического вооружения)	штук	1	1	-	1	1	1	1	1	1	1	1	
Пожарная мотопомпа с подачей от 100 до 800 л/мин., укомплектованная пожарно-техническим вооружением
(в соответствии с руководством по эксплуатации (паспортом) на пожарную мотопомпу)	штук	-	1	-	-	1	1	-	-	1	-	1	
Пожарное оборудование:													
Съемные цистерны, резиновые емкости для воды объемом 1000-1500 л	штук	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	1	
Комплект напорных пожарных рукавов
(с характеристиками, предусмотренными документацией на мотопомпу)	погонный метр	-	20	-	-	20	20	-	-	20	-	20	
Торфяные стволы
(в случае наличия на лесных участках залежей торфа)	комплект	-	1	-	-	2	-	-	-	2	-	2	
Пожарный инструмент:													
Воздуходувки	штук	-	1	-	1	2	1	1	1	2	2	2	
Бензопилы	штук	-	1	-	1	2	1	1	1	2	-	1	
Ранцевые лесные опрыскиватели (ранцы противопожарные)	штук	5	5	2	5	7	5	5	5	7	5	5	
Топоры	штук	2	3	1	2	5	3	2	3	5	2	3	
Лопаты	штук	10	10	10	10	10	10	5	5	5	10	10	
Емкость для доставки воды объемом 10-15 л	штук	2	3	1	2	5	5	2	3	5	3	4	
Системы связи и оповещения:													
Электромегафоны	штук	-	1	-	1	1	-	-	-	1	-	1	
Средства индивидуальной защиты лиц, участвующих в мероприятиях по тушению и недопущению распространения лесных пожаров:			
Защитные каски, защитные очки, средства защиты органов дыхания и зрения, накидки из огнеупорной ткани, противоэнцефалитные костюмы, сапоги кирзовые (ботинки), брезентовые рукавицы	комплект	по числу лиц, участвующих в мероприятиях по тушению и недопущению распространения лесных пожаров	
Аптечки первой помощи	штук	по 1 на каждые 5 человек, участвующих в мероприятиях по тушению и недопущению распространения лесных пожаров	
Индивидуальные перевязочные пакеты	штук	по числу лиц, участвующих в мероприятиях по тушению и недопущению распространения лесных пожаров	
Огнетушащие вещества:													
Смачиватели, пенообразователи	кг	-	1	-	-	2	1	-	-	1	-	1	
Дополнительные:													
Зажигательные аппараты	штук	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	
Бидоны или канистры для питьевой воды	штук	1	2	1	1	3	3	1	2	3	2	3	
Бортовой автомобиль повышенной проходимости или вездеход	штук	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	
Бульдозеры мощностью свыше 100 лошадиных сил (для районов со слаборазвитой сетью дорог и наличием развитых водных путей допустима замена на пожарные суда (катера, моторные лодки) с комплектом пожарно-технического вооружения (за исключением спасательного оборудования)	штук	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	

Таблица 5

Виды и наименования средств предупреждения и тушения лесных пожаров	Единицы измерения	Виды использования лесов	
		Осуществление разведки и добычи полезных ископаемых (торф) на 1 объект (до 500 га)

	Осуществление разведки и добычи полезных ископаемых
(нефть и газ)	Строительство и эксплуатация водохранилищ и иных искусственных водных объектов, создание и расширение морских и речных портов, строительство, реконструкция и эксплуатация гидротехнических сооружений, на 1 объект
(до 30 тыс. га)

	Строительство, реконструкция, эксплуатация линейных объектов, на 1 объект (пункты сосредоточения противопожарного инвентаря организуются с учетом возможности доставки ресурсов пожаротушения не позднее трех часов с момента обнаружения пожара)	Создание и эксплуатация объектов лесоперерабатывающей инфраструктуры	Осуществление религиозной деятельности, на 1 объект (до 5000 га)

			До 3500
га арендованной площади
	На каждые последующие 3500 га
(при арендованной площади от 3500 га)
			Переработка
древесины, на 1 объект (до 20 га)
	Переработка иных лесных ресурсов, на 1 объект (до 20 га)
		
						Для линейных объектов, транспортирующих горючие вещества и материалы	Для иных линейных объектов				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Мобильные средства пожаротушения:											
Малый лесопатрульный комплекс или легковой автомобиль повышенной проходимости с комплектом пожарно-технического вооружения (за исключением спасательного оборудования)	штук	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Пожарная мотопомпа с подачей от 100 до 800 л/мин., укомплектованная пожарно-техническим вооружением
(в соответствии с руководством по эксплуатации (паспортом) на пожарную мотопомпу)	штук	2	2	3	1	1	-	1	1	1	
Тракторы с плугом или иным
почвообрабатывающим орудием	штук	1	1	1	-	-	-	1	1	-	
Пожарное оборудование:											
Съемные цистерны или резиновые емкости для воды объемом 1000-1500 л	штук	1	2	2	2	1	-	1	1	-	
Комплект напорных пожарных рукавов
(с характеристиками, предусмотренными документацией на мотопомпу)	погонный метр	40	100	140	100	100	-	20	20	-	
Торфяные лесопожарные стволы (в случае наличия на лесных участках залежей торфа)	комплект	4	-	-	-	-	-	-	-	-	
Пожарный инструмент: Воздуходувки	штук	2	2	3	2	2	-	2	-	-	
Бензопилы	штук	3	3	4	3	2	1	2	1	2	
Ранцевые лесные опрыскиватели (ранцы противопожарные)	штук	5	7	10	5	10	5	5	5	5	
Топоры	штук	3	5	5	5	3	5	3	3	10	
Лопаты	штук	5	20	20	10	20	10	10	10	20	
Емкость для доставки воды объемом 10-15 л	штук	5	5	5	5	5	3	3	3	30	
Системы связи и оповещения:											
Электромегафоны	штук	1	1	1	1	1	-	1	1	1	
Радиостанции носимые, возимые УКВ или KB диапазона (при отсутствии устойчивой сотовой связи)	штук	2	2	2	3	2	-	-	-	-	
Средства индивидуальной защиты лиц, участвующих в мероприятиях по тушению и недопущению распространения лесных пожаров:			
Защитные каски, защитные очки, средства защиты органов дыхания и зрения, накидки из огнеупорной ткани, противоэнцефалитные костюмы, сапоги кирзовые (ботинки), брезентовые рукавицы	комплект	по числу лиц, участвующих в мероприятиях по тушению и недопущению распространения лесных пожаров	
Аптечки первой помощи	штук	по 1 на каждые 5 человек, участвующих в мероприятиях по тушению и недопущению распространения лесных пожаров	
Огнетушащие вещества:											
Смачиватели, пенообразователи	кг	20	10	5	5	5	-	5	5	-	
Дополнительные:											
Зажигательные аппараты	штук	1	1	1	3	2	-	-	-	-	
Бидоны или канистры для питьевой воды	штук	3	3	5	5	5	1	3	3	3	
Бортовой автомобиль повышенной проходимости или вездеход	штук	-	1	1	1	1	1	-	-	-	
Бульдозеры мощностью свыше 100 лошадиных сил (или экскаватор)	штук	1	1	1	1	-	-	-	-	-	
В случае, если протяженность иного линейного объекта, переданного в аренду для эксплуатации (не связанного со строительством и реконструкцией линейного объекта), не превышает 5 км, нормативы обеспеченности средствами предупреждения и тушения лесных пожаров "Бортовой автомобиль повышенной проходимости или вездеход" и "Малый лесопатрульный комплекс или легковой автомобиль повышенной проходимости с комплектом пожарно-технического вооружения (за исключением спасательного оборудования)" не учитываются.
Средства предупреждения и тушения лесных пожаров "Тракторы с плугом или иным почвообрабатывающим орудием" и "Бульдозеры мощностью свыше 100 лошадиных сил (или экскаватор)" являются взаимозаменяемыми, норматив обеспечивается не менее 1 любой единицей на выбор и не менее 1 единицей дополнительно на каждые 1000 га.	

Приложение N 3
к приказу Минприроды России
от 09.04.2025 N 183

Нормы наличия средств предупреждения и тушения лесных пожаров при использовании лесов

1. Нормы наличия средств предупреждения и тушения лесных пожаров при использовании лесов (далее - Нормы) устанавливаются в соответствии с нормативами обеспеченности средствами предупреждения и тушения лесных пожаров лиц, использующих леса (приложение N 2 к настоящему приказу; далее - Нормативы), и Правилами пожарной безопасности в лесах, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 07.10.2020 N 1614, в зависимости от площади используемых лесных участков, количества объектов, объемов работ и численности работающих человек.
2. В случаях, если Нормы составят не целое число, необходимо провести округление в большую сторону до целого числа. Формулировка в нормах "на каждые ... га арендованной площади" (при объемах более 100 тыс. га) означает, что нормы средств предупреждения и тушения лесных пожаров рассчитываются пропорционально указанной площади (объема использования лесов) исходя из Нормативов с округлением до целого числа в большую сторону. Данное правило аналогично применяется для расчета Нормативов при формулировке "на каждые ... работающих человек".
3. Средства предупреждения и тушения лесных пожаров должны соответствовать требованиям нормативных правовых актов Российской Федерации, регламентирующих техническое регулирование в области пожарной безопасности.
4. При использовании лесного участка в целях заготовки древесины площадью свыше 30 тыс. га количество пунктов сосредоточения противопожарного инвентаря (далее - пункты сосредоточения) может быть увеличено из расчета: на каждые 30 тыс. га - обустройство не менее 1 пункта с равномерным распределением средств предупреждения и тушения лесных пожаров согласно Нормативам.
При использовании лесного участка в целях заготовки древесины пункты сосредоточения организуются с учетом возможности доставки ресурсов пожаротушения не позднее трех часов с момента обнаружения пожара.
5. В случае, если лицу, использующему леса в пределах одного субъекта Российской Федерации, представлено два или более лесных участков, не имеющих общих границ, либо в случае, если использование лесов одним лицом осуществляется на основании двух или более правоустанавливающих документов независимо от вида и объема использования лесов, пункт сосредоточения может формироваться как для каждого участка в отдельности, так и один на несколько участков с учетом возможности доставки ресурсов пожаротушения не позднее трех часов с момента обнаружения пожара. Укомплектование единого пункта сосредоточения для нескольких арендованных лесных участков осуществляется исходя из суммарной площади данных участков согласно Нормативам. Укомплектование пункта сосредоточения на лесном участке, предоставленном лицу для нескольких видов использования лесов, осуществляется согласно Нормативам, которые являются наибольшими из установленных по данным видам использования лесов.
6. На каждое транспортное средство дополнительно предусматриваются:
а) топор - 1 штука;
б) лом обыкновенный - 1 штука;
в) ведро (или емкость для доставки воды 10-15 л) - 1 штука;
г) огнетушитель - 1 штука.
7. На каждую лесосеку, находящуюся в разработке, а также верхний склад дополнительно предусматриваются:
а) штыковая лопата - 3 штуки;
б) ведро (или емкость для доставки воды 10-15 л) - 2 штуки;
в) ранцевый лесной огнетушитель - 3 штуки.
8. При использовании лесов в соответствии со статьями 36, 43-46 Лесного кодекса Российской Федерации пункты сосредоточения противопожарного инвентаря организуются с учетом возможности доставки ресурсов пожаротушения не позднее трех часов с момента обнаружения пожара. Пункты сосредоточения противопожарного инвентаря линий электропередачи могут создаваться на ближайших подстанциях таких линий.
9. Наличие напорных пожарных рукавов не распространяется на высокогорные районы (с превышением более 1000 метров над уровнем моря) и районы с отсутствием сети водных источников.
10. Во всех случаях работники, участвующие в недопущении распространения или тушении лесных пожаров, обеспечиваются защитными касками, средствами защиты органов дыхания и зрения, защитными рукавицами (по мере износа) и средствами гигиены.